BGK.7013.1.6.8.2019.RS

|  |
| --- |
| Załącznik nr 2 |
| **FORMULARZ CENOWY** |

**„Rowerowa ścieżka zdrowia dla dzieci w Robitach (działka nr 136/3)”**

Nazwa oferenta ....................................................................................

Adres oferenta ....................................................................................

Cena za realizację zamówienia wyliczona została w sposób podany niżej.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Elementy scalone, zagregowane zadania | Wartość elementu netto | Podatek VAT | Wartość elementów brutto |
| 1 | wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem wraz z odwozem urobku samochodem samowyładowczym i utylizacja w gr. kat I-IV, głębokość koryta 30 cm – 200,43 m2, |  |  |  |
|  | rowki w gruncie kategori III-IV o wymiarach 20x20 cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe 265,8 m, |  |  |  |
|  | ustawienie obrzeży betonowych 8\*30\*100 na ławie z oprem z betonu C8/C10 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – 265,80 m, |  |  |  |
|  | podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 200,43 m2, |  |  |  |
|  | podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0-31,50mm, stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 13 cm – 200,43 m2, |  |  |  |
|  | nawierzchnia z kostki betonowej typu 40 ceg. o grubości 6 cm - szarej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce cementowo-piasowej gr. 5 cm., - 200,43 m2, |  |  |  |
|  | odtwożenie trawników przyległych do inwetycji (obsypanie ziemią urodzajną i zasianie trawy). Uporządkowanie ternu i przywrócenie do stanu pierwotnego. |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |

Podpisano

.........................................

*(upoważniony przedstawiciel)*